|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ŚCIENNE - DAISEIKAI 10 (DREWNIANY)** | | |
| RAS-B10S4KVDG-E | 5500 | 12500 |
| RAS-10S4AVPG-E | 7000 |
| RAS-B13S4KVDG-E | 6000 | 13500 |
| RAS-13S4AVPG-E | 7500 |
| RAS-B18S4KVDG-E | 6500 | 15500 |
| RAS-18S4AVPG-E | 9000 |
|  |  |  |
| **ŚCIENNE - DAISEIKAI 10 (BIAŁY)** | | |
| RAS-B10S4KVPG-E | 4500 | 11500 |
| RAS-10S4AVPG-E | 7000 |
| RAS-B13S4KVPG-E | 4800 | 12300 |
| RAS-13S4AVPG-E | 7500 |
| RAS-B18S4KVPG-E | 5400 | 14400 |
| RAS-18S4AVPG-E | 9000 |